### Instalação do controlador

Para instalar o controlador, faça o seguinte

1. Abra o ficheiro executável "setup.exe"
2. Siga as instruções mostradas pelo programa setup.exe

NOTA:


- Nas plataformas Windows Plug and Play, o controlador é identificado e configurado automaticamente. Páre a instalação automática por parte do sistema operativo Windows. 
- Para instalar o controlador, tem de ter privilégios de administrador.

### Instalação manual

A instalação manual permite-lhe instalar o controlador através do ficheiro INF em vez de usar o ficheiro "setup.exe" acima mencionado. Para instalar o controlador manualmente, vá até ao Device Manager (Gestor de dispositivos), abra a lista Network adapters (Placas de rede), seleccione a entrada "Realtek RTL81XX Ethernet NIC", prima a tecla direita do rato e abra o item Update driver (Actualizar controlador). Siga o caminho que leva ao ficheiro INF.

NOTA：

- A instalação manual deve ser usada apenas pelos utilizadores mais experientes. Os outros utilizadores devem usar o ficheiro "setup.exe" para instalar o controlador.

### Instalação silenciosa

Esta secção descreve a instalação do controlador sem que seja mostrada qualquer caixa de diálogo no ecrã e sem que seja necessária a presença do utilizador. Se quiser instalar o controlador de forma silenciosa, abra a prompt do DOS e execute o comando seguinte

para uma instalação silenciosa

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

ou o comando abaixo para uma remoção silenciosa

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Resolução de problemas

Se tiver qualquer problema durante a instalação do controlador, siga atentamente as instruções descritas na secção Instalação para instalar novamente o controlador. Se continuar a precisar de ajuda, contacte o nosso departamento de assistência técnica. Para mais informações, visite o nosso web site.