##Atmel 25f2048##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x631F
SPI_SIZE = 256K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 64K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x52
CHIP_ERASE = 0x62
RDID = 0x15
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##Atmel 26F004##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x41F
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##Atmel 25DF041A##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x441F
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##Winbond w25x40##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x12EF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x90
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##winbond w25x40 - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1330EF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##winbond w25x40 - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1440EF
SPI_SIZE = 1024K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##mxic 25l2005##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1220c2
SPI_SIZE = 256K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x20
[END]

##mxic 25l4005##
##mxic 25l4006E##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1320c2
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##mxic 25l8006E##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1420c2
SPI_SIZE = 1024K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##mxic 25l1605##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1520c2
SPI_SIZE = 2048K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##mxic 25l3205##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1620c2
SPI_SIZE = 4096K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##mxic 25l6445E##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1720c2
SPI_SIZE = 8192K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x52
[END]

##Numonyx M25P40##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x132020
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 64K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0xD8
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##Numonyx M25P16##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x152020
SPI_SIZE = 2048K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 64K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0xD8
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##st m25p20##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x2012
SPI_SIZE = 256K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 64K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0x20
[END]

##PCD25VF040B - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x8D25BF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##PCD25VF040B - Use 0x90 RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x8DBF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x90
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##sst25lf020a,sst25lf040a##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x4443BF
SPI_SIZE = 256K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x90
BLCK_ERASE = 0x20
[END]

##SST25VF040B##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x8DBF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x90
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##SST25VF040B - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x25BF
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##Numonyx(M25PX80) - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x147120
SPI_SIZE = 1024K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##PM25LD512 - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 2
ID = 0x9D7F
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 32K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0x60
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##AMIC25L040 - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x133037
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]

##GD25Q40BSIG - Use 0x9F RDID cmd##
[SPI_INFO]
ID_COUNT = 3
ID = 0x1340C8
SPI_SIZE = 512K
SPI_SECT_ERASE_SIZE = 4K
SPI_BLCK_ERASE_SIZE = 64K
WREN = 0x6
WRDI = 0x4
RDSR = 0x5
WRSR = 0x1
READ = 0x3
PROG = 0x2
SECT_ERASE = 0x20
CHIP_ERASE = 0xC7
RDID = 0x9F
BLCK_ERASE = 0xD8
[END]
